

Como poner modo trigger


1.- Ecanear codigo valor default



2.- Pone ren modo serial



3.- Poner 115200



4.- Enviar modo manual desde app serial

FF 4D 0D 38 36 31 30 30 32 30 2E

